# IBT VRX shifter config tool v3

ibt.ck.ua | Telegram: @ibt_serviceman

Приймач: — RF: — Прошивка: —

## Вхід CRSF

Тип сигналу UARTТипово inverted - до ELRS TX, not inverted - від ELRS RX
Швидкість UARTТипово 400000 - до ELRS TX, 420000 - від ELRS RX
Кількість групкількість позицій перемикача груп
Каналів у групікількість частот у кожній групі
CRSF канал групиRC канал (тумблер), що перемикає групу
CRSF канал частотиRC канал, що вибирає частоту в групі

## Лог пристрою